附件1： **六枝特区供水安全检查表（水厂）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 项目 | 中类 | 序号 | 评价内容 | 评价取分标准 | 评价 分值 | 权重 |
| 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 |
| 供 水 厂 | 水质 | 1 | 项目 频率 | 出厂水水质必检项目为：浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或 耐热大肠菌群、高锰酸盐指数（以O2计）、pH等10项检验频 率每日不少于1次 | 每日 1次 | 两日 1次 | 三日 1次 | 四日 1次 | 五日 1次 | B1 | 0.015 |
| 2 | 项目 频率 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749表1、表2全部项目检验频 率每月不少于1次 | 每月 1次 | 两月 1次 | 三月 1次 | 四月 1次 | 五月 1次 | B2 | 0.01 |
| 3 | 项目 频率 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749表3中全部项目检验频率， 以地表水为水源：每半年不少于1次；以地下水为水源：每 一年不少于1次 | 地表水源 每半年1次；地下水 源一年1次 | 地表水源 一年1次；地下水 源一年半 1次 | 地表水源 一年半1 次；地下 水源两年 1次 | 地表水源 两年1次；地下水 源两年半 1次 | 地表水源 两年半1 次；地下 水源三年 1次 | B3 | 0.01 |
| 4 | 水质 合格率 | 水质检测10项各单项合格符合国家和行业规定 | 97%及以上 | 96%-96.99% | 95%-95.99% | 94%-94.99% | 93%-93.99% | B4 | 0.02 |
| 5 | 水质 合格率 | 水质检测综合合格率符合国家和行业规定 | 97%及以上 | 96%-96.99% | 95%-95.99% | 94%-94.99% | 93%-93.99% | B5 | 0.02 |
| 设备 维护 | 6 | 建立 台账 | 建立供水设施维护管理台账 | 台账 完善 | - | 台账存在 漏项 | - | 未建立台 账 | B6 | 0.01 |
| 7 | 检查 维护 | 日常保养：检查供水设施运行状况，设备、环境、环境卫生 清洁、传动部件按照规定润滑 | 符合日常 保养流程 记录详细 | - | 日常保养 存在漏项 有记录 | - | 日常保养 存在漏项 记录不完 善 | B7 | 0.005 |

附件1：  **六枝特区供水安全检查表（水厂）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 项目 | 中类 | 序号 | 评价内容 | 评价取分标准 | 评价 分值 | 权重 |
| 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 |
| 供 水 厂 | 设备 维护 | 8 | 检查 维护 | 定期维护：设施检查（包括巡检），异常情况及时检修或安 排计划检修，对设施需进行全面强制性检修的，列入年度计 划 | 符合定期 维护流程 记录详细 | - | 定期维护 存在漏项 有记录 | - | 定期维护存在漏项 记录不完 善 | B8 | 0.005 |
| 9 | 检查 维护 | 大修理：全面检修、重要部件修复或更换,使设施恢复到良 好技术状态 | 符合大修理流程记 录详细 | - | 大修理存在漏项有 记录 | - | 大修理存在漏项记 录不完善 | B9 | 0.005 |
| 存在问题及处理结果: |
| 检查人员 |  | 时间 |  |